**В зимний период традиционно увеличивается число «печных» пожаров, вызванных в том числе неправильном устройством и неисправностью отопительных печей и дымоходов.**

**Для того чтобы не допустить подобных случаев, соблюдайте некоторые рекомендации:**

**1. При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только компетентным лицам и организациям.**

**2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.**

**3. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.**

**4. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.**

**5. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.**

**6. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.**

**7. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.**

**8. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже одного раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.**

**9. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.**

**10. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.**

**11. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.**

**12 С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.**

**Берегите себя и своих близких! При обнаружении признаков возгорания незамедлительно звоните по телефонам пожарно-спасательной службы «101» или «112».**

**Государственный инспектор**

**Тайшетского района**

**по пожарному надзору**

**Гаськов Т.А.**